Приложение №4

 У Т В Е Р Ж Д А Ю

 И.о. главы Администрации

городского поселения г.Белебей

муниципального района

 Белебеевский район РБ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Булатов

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

 № 01-002-18

**ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ**

**городского поселения г. Белебей.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Инструкция по охране труда № 01-002-18**

**ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ**

 Инструкция по пожарной безопасности в лесах разработан в соответствии с основами лесного законодательства и правилами пожарной безопасности в лесах РФ и являются обязательными к исполнению для предприятий ,организаций, учреждений и других юридических лиц и граждан.

 **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.**

1.1 В пожароопасный сезон запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой;

б) бросать горящие спички, окурки;

в) употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся материалов;

г) оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;

д) заправлять горючим топливные баки при работе двигателя, курить или пользоваться открытым огнем;

з) выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, на землях лесного фонда, и т.п.

ж) засорение леса бытовыми отходами, свалка мусора и строительных отходов.

1.2 Разведение костров допускается на площадках (очищенной до минерального слоя почвы) окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. По истечении надобности костер должен быть засыпан землей или залит водой.

1.3 Контролируемые выжигание сухой травы на полянах и т.п. ( ранней весной и осенью) лесничествам могут разрешить лесничества по согласованию с МЛХ РБ.

1.4 Сжигание мусора вблизи леса может производиться только на специально отведенных местах при условии:

- не менее 100 метров от стен хвойного леса или 50 метров от стен лиственного леса и отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

- территория вокруг мест для сжигания мусора должна быть очищена в радиусе 25-30 метров. Сухостойных деревьев и т.п., окаймлена двумя минерализованными полосами шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса двумя минерализованными полосами шириной не менее 2,6 метра каждая с расстоянием между ними 5 метров.

В течение пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только в лесах 1-2 класса пожарной опасности по условиям погоды под наблюдением специально подготовленных лиц.

1.5 Предприятия, организации, учреждения, другие юридические лица и граждане обязаны:

- при строительстве в лесу дорог, газопроводов, нефтепроводов, линий электропередач, связи, радиофикации и т.п. производить объем работы в срок, установленный лесничеством.

- в местах выполнения работ (в лесу), расположения объектов в зонах проведения культурно-массовых мероприятий должны иметь противопожарные оборудования и средства для тушения лесных пожаров. Содержать указанные оборудования и средства в пожароопасный сезон в полной готовности.

 **2. ТРЕБОВАНИЯ ВЕДУЩИМ РУБКИ ЛЕСА**

2.1 Предприятия, организации, учреждения, другие юридические лица и граждане обязаны независимо от способа и времени рубки производить одновременно с заготовкой древесины очистку мест рубок от порубочных остатков.

 Способы очистки мест рубок указывается лесничеством в договоре.

При проведении выборочных и сплошных рубок в случаях, когда лесопользователь обязан сохранить молодняк, должны применяться преимущественно без огневые способы очистки лесосек от порубочных остатков.

2.2 При проведении очистки мест рубок лесопользователи должны:

- произвести весеннюю доочистку мест рубок в случае рубки и очистки лесосек в зимнее время;

- укладывать порубочные остатки в кучу или валы шириной не более 3 метра. Для перегнивания или сжигания или разбрасывать их в измельченном виде по лесосеке на расстоянии не менее 10 метров от стен леса. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров, если расстояние между ними не обусловлено технологией лесосечных работ.

 Заканчивать сжигание порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубки до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки леса производится осенью, после окончания пожароопасного сезона.

**Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.**

2,3 Складирование заготовленной древесины должно производиться на открытых местах, на расстоянии:

-от стен лиственного леса 20 метров;

-от стен хвойного и смешанного леса 40 метров;

Места складирования должны быть очищены и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных насаждениях двумя полосами на расстоянии 5-10 метров одна от другой.

2,4 Арендаторы участков лесного фонда наряду с выполнением требований пунктов 2.2, 2.3 обязаны:

-по согласованию с лесничеством разработать и утвердить для арендуемого участка противопожарные мероприятия;

-обеспечить тушение лесных пожаров в местах проведения работ и действующих лесовозных дорог, а на остальных территории оказывать по требованию лесничества путем выделения рабочей силы и техники.

 **3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ В ВЕДЕНИИ**

**КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЖЕЛЕЗЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ.**

3.1 Предприятия и организации, в ведении которых находится действующие железные и автомобильные дороги проходящие через лесные массивы, обязаны:

а) содержать полосы отвода вдоль железных и шоссейных дорог очищенными от валежника, древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов вдоль полосы шириной 10 метров с каждой стороны;

б) границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

в) в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вбили нее организовать их тушение и сообщить об этом лесничества.

**4. ТРЕБОВАНИЯ К НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНЫМ И НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИМ ПЕРДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ.**

4.1 В течении пожароопасного сезона при проведении работ на территории лесного фонда обязаны:

а) территории, отведенные под буровые скважины и другие сооружения содержать очищенными от древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов, проложить по границам противопожарную минерализованную полосу шириной 1,4 метра;

б) полностью очистить от деревьев и кустарников площади в радиусе 50 метров от пробуриваемых скважин. При эксплуатации нефтяных и газовых скважин по закрытой системе в радиусе 25 метров;

в) не допускать хранение нефти в открытых емкостях и котлованах, а так-же загрязнения территории горючими веществами;

г) согласовывать с лесничеством порядок и время сжигания нефти при аварийных разливах.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ИМЕЮЩИМ В СВОЕМ ВЕДЕНИИ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, СВЯЗИ, РАДИОФИКАЦИИ И ТРУБОПРОВОДЫ.**

5.1 Имеющие в своем ведении линии электропередачи, связи и радиофикации, обязаны в течение пожароопасного сезона содержать просеки в безопасном состоянии в пожарном отношении.

5.2 Имеющие в своем ведении трубопроводы, обязаны содержать в течение пожароопасного сезона полосы, отводы и охранные зоны вдоль трубопроводов в безопасном в пожарном отношении состоянии, установить через каждый 5-7 км. переезды через трубопроводы для пожарной и спец. техники, прокладывают противопожарные минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра.

**6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕБЫВАНИЮ ГРАЖДАН В ЛЕСАХ.**

6.1 Граждане при пребывании в лесах обязаны:

а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, установленные пунктами 1.1-1.5 настоящих Правил;

б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или местного самоуправления ;

в) принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

6.2 Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Р.Ф.

 **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНЙ пожарной безопасности в лесах**

7.1 Протокол о нарушениях требований пожарной безопасности в лесах составляются работникам лесной охраны, сотрудниками ОВД, специалистами МПР(только уполномоченные) государственными инспекторами пожарного надзора ст.ст. 23.24; 23.34; 28.03 КоАП РФ.

7.2 Административные дела рассматриваются в суде и решение о наложении административного взыскание принимается в соответствии с Кодексом РФ «Об административных правонарушениях» КоАП РФ

 Разработал

Главный инженер ОЖКХ Администрации

городского поселения г. Белебей Р.А. Сафин.

 Согласовано

Начальник отдела муниципального контроля

Администрации городского поселения г. Белебей М.Э. Мамедзаде.